Zał. 1,1 do Oferty

* 1. Pompy obiegowe stwierdzone do naprawy do dnia 31.03.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obieg | Nr pompy | Typ pompy | Części | Objawy | **Cena netto****naprawy** | **Cena brutto** **naprawy** |
| 1 |  5 | PO5.2 | BaduBlock 50/200 | Łożyska 1kpluszczelnienie | cieknie |  |  |
| 2 | 6 | PO6.1 | BaduBlock 65/200 | Łożyska 1kpl uszczelnienie | cieknie |  |  |
| 3 | 8 | PO8.1 | BaduBlock 80/250 | Łożyska 1kpluszczelnienie | cieknie |  |  |
| 4 | 10 | PO10.2 | BaduBlock 50/250 | Łożyska 1kpl uszczelnienie | cieknie |  |  |
| 5 | 14 | PO14.2 | BaduBlock 40/250 | Łożyska 1kpl uszczelnienie | Głośna praca |  |  |
| 6 | 13 | PO13.2 | Grundfoss NB125-250/236 AF2A-BAQE | Łożyska 1kpluszczelnienie | Głośna praca |  |  |
| SUMA: |  |  |

* 1. Pompy atrakcji stwierdzone do naprawy do dnia 31.03.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | obieg | Nr pompy | Typ pompy | części | objawy | **Cena netto****naprawy** | **Cena brutto** **naprawy** |
| 1 | 5 | PJW5 | Grundfoss CR20-02 AFAE-HQQE | Łożyska 1kpl uszczelnienie | cieknie |  |  |
| 2 | 6 | PMW6.3 | Grundfoss CR45-1-1A-F-A-E-BQQE | Łożyska 1kpl uszczelnienie | Głośna praca |  |  |
| SUMA: |  |  |

* 1. Wykaz części pozostawionych w rezerwie do dokonania napraw które mogą wystąpić lub zostaną zlecone przez Zamawiającego w celu poprawy kondycji pomp

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Rodzaj pompy | Ilość | **Cena netto****jednostkowa** | **Wartość netto** | **Cena brutto** **jednostkowa** | **Wartość brutto**  |
| 1 | Obiegowa BaduBlock |  |  |  |  |  |
|  | Łożyska | 8 kpl |  |  |  |  |
|  | Uszczelniacz | 9 szt |  |  |  |  |
|  | Wirnik | 1 szt |  |  |  |  |
|  | Przewinięcie uzwojenia | 4 szt |  |  |  |  |
| 2 | Obiegowa Grundfoss |  |  |  |  |  |
|  | Łożyska | 3 kpl |  |  |  |  |
|  | Uszczelniacz | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Wirnik | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewinięcie uzwojenia | 2 szt |  |  |  |  |
| 3 | Atrakcji Grundfoss |  |  |  |  |  |
|  | Łożyska | 4 kpl |  |  |  |  |
|  | Uszczelniacz | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Wirnik | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewinięcie uzwojenia | 2 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

**UWAGA: do oferty należy wpisać sumę netto i brutto sum z wszystkich tabel.**